Эндоскоп технический AVT 9600-9-23-100MR

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Эндоскоп технический для проверки трубопроводов , воздуховодов и других труднодоступных мест.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Не допускайте применения эндоскопа для обследования людей или животных

Не допускайте применения эндоскопа для обследования оборудования,

находящегося под напряжением

Не допускайте применения эндоскопа в работающих машинах или механизмах

Не допускайте крутых (по радиусу менее 20 мм) перегибов рабочей части

эндоскопа

Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому осветителем или головкой

рабочей части эндоскопа!

Не прикасайтесь к осветителю мокрыми руками!

Тщательно защищайте осветитель от попадания воды и брызг!

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эндоскоп состоит из камеры со специальным стойким к царапинам стеклом, световолоконного кабеля длиной 100м на специальной катушке , монитора со встроенным видеорегистратором для записи, блоком питания и коммутации со встроенным аккумулятором.

На кабеле для удобства нанесены маркировочные отметки через каждый метр. Для предотвращения повреждения камеры в комплекте предусмотрен специальный защитный ролик.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

Диаметр камеры: 23MM  
Подходит для труб: 25-100MM  
Разрешение камеры 1200 ТВЛ  
Угол обзора  110 градусов  
Подсветка регулируемая: 12 LED   
Батарея 12 4Ач  время работы до 8 часов  
Напряжение питания камеры: 5V  
Питание подсветки: 12V  
Водостойкость: IP68  
Материал камеры: нержавеющая сталь  
Размеры защитного устройства: 2 устройства 38мм и 90мм диаметром  
Кабель световолокно 100 метров  
Дисплей цветной 9"  
Размеры 520\*440\*300мм  
Вес 6,8кг

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие качества эндоскопа требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации эндоскопа 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать эндоскоп, вышедший из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кабель на катушке

Поворотная камера

Блок управления

Соединительный кабель

Монитор

Зарядное устройство

Центратор для камеры 2 шт





**Представитель производителя в России**

ООО «АВТ» Санкт-Петербург Измайловский пр-т 4 оф 246 тел. (812) 334-7048

www.avttech.ru